|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 申请科室 | 数量 | 故障原因 | 汇总 |
| 轮椅 | 泌尿 | 2 | 脚踏缺失、扶手缺失 | 轮椅脚踏2对，扶手5副。 |
| 普外 | 1 | 脚踏1个缺失，扶手缺失 |
| 骨一 | 1 | 扶手缺失 |
| 眼科 | 1 | 扶手缺失 |
| 心身疾病科 | 1 | 扶手缺失 |
| 平车 | 泌尿 | 1 | 缺少连接轴（东走廊） | 需维修平车配件\*2，万向轮\*4。 |
| 骨一 | 1 | 缺配件（连廊） |
| 老年科 | 1 | 万向轮损坏 |
| 陪护椅 | 泌尿 | 2 | 两个连接钢丝松动 | 29个陪护椅损坏需维修，连接钢丝松动，中间连接轴脱落，底下活动小轮损坏，椅面支撑件掉落。 |
| 普外 | 7 | 底下连接钢丝松动，中间连接轴脱落，个支撑件脱落 |
| 耳鼻喉科 | 1 | 3个小轮损坏 |
| 老年科 | 11 | 底下连接钢丝松动，连接轴脱落 |
| 心身疾病科 | 2 | 底下松动 |
| 神经科 | 5 | 底下小轮损坏、钢丝松动 |
| 骨一科 | 1 | 椅面塌陷 |
| 病床 | 骨一科 | 2 | 刹车损坏缺失 | 刹车踏板\*2。 |
| 烤灯 | 眼科 | 2 | 小转向轮缺失 | 5个烤灯，需更换10个转向轮。 |
| 心内科 | 2 | 小转向轮缺失 |
| 肝病科 | 1 | 小转向轮缺失 |
| 屏风 | 消化内镜 | 1 | 连接松动 | 需维修并更换小转向轮\*2。 |
| 心内科 | 1 | 连接松动 |
| 诊查床 | 睡眠中心 | 1 | 脚部连接杆脱落 | 连接杆需焊接维修。 |
| 医疗置物架 | 消化内镜 | 1 | 轮子损坏\*4 | 消化内镜需更换轮子22个（设备不同，轮子规格不同）。 |
| 内镜转运车 | 消化内镜 | 1 | 轮子损坏\*2 |
| 裕华电刀轮子 | 消化内镜 | 1 | 轮子损坏\*4 |
| 电刀轮子 | 消化内镜 | 1 | 轮子损坏\*4 |
| ERCP转运台 | 消化内镜 | 1 | 轮子缺失\*4 |
| ERCP铅衣架 | 消化内镜 | 1 | 轮子损坏\*4 |
| 共计更换轮子\*42，维修（含更换配件、焊接、固定支撑件连接卡扣等）\*33，轮椅脚踏2对，轮椅扶手5副，病床刹车踏板2个。备注：因涉及医疗设备较多，范围较广，型号不一，故轮子、扶手等尺寸不一。 |
|