**办公家具参数**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计含税价(元) | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 特需沙发 | 1800\*600\*700mm | 组 | 4 | 2000 | 8000 | 1、材质描述：框架采用榉木实木方：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》木材含水率≤10.3%；2、皮革：采用优质环保西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》，撕裂力≥37.9N， pH≥4.62，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤17.1mg/kg；3、海绵（阻燃）：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准。 |  |
| 2 | 圆形转吧椅 | 直径380-400mm | 把 | 8 | 300 | 2400 | 凳面可升降和旋转，电镀五星脚架和气压杆，黑色西皮坐垫，带靠背。 |  |
| 3 | 定制L型长条桌 | 1400\*500/2400\*600mm | 张 | 1 | 1980 | 1980 | 1、基材：木质部分的基材为三聚氰胺板,经过防虫,防潮,防腐等处理。符合国家环保ISO14001标准,甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨耐划痕。确保长时间使用,纹理色泽一致,硬度高,韧性强,不易变形,比重合理,含水率≤8%,符合E1级环保要求； 2、胶粘剂：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。4选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS）≥10级； 3、采用BMB优质五金连接件,结实牢固。 |  |
| 4 | 带围栏推车 | 1120\*800\*900mm | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 不锈钢材质，配子母轮。 |  |
| 5 | 器皿柜 | 1800\*900\*450mm | 组 | 3 | 3000 | 9000 | 1：尺寸：900X450X1800mm2：材质：PP材质； 3：上下4门，上面2门玻璃门，下面2门为PP材质门,上下门带锁。4：四层板格板带孔，孔径：30mm、40mm、50mm、60mm。 |  |
| 6 | 药品架 | 1300\*450\*150mm | 套 | 1 | 800 | 800 | 药架1300\*450\*150mm，抽屉400\*350\*420mm；基材采用三聚氰胺饰面刨花板15毫米厚,经过防虫,防潮,防腐等处理。符合国家环保ISO14001标准,甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨耐划痕。确保长时间使用,纹理色泽一致,硬度高,韧性强,不易变形,比重合理,含水率≤8%,符合E1级环保要求。 |  |
| 7 | 计算机桌 | 900\*550\*760mm | 张 | 2 | 400 | 800 | 1、基材：木质部分的基材为三聚氰胺板,经过防虫,防潮,防腐等处理。符合国家环保ISO14001标准,甲醛释放量≤0.02mg/m³，表面耐磨耐划痕。确保长时间使用,纹理色泽一致,硬度高,韧性强,不易变形,比重合理,含水率≤8%,符合E1级环保要求； 2、胶粘剂：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。4选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS）≥10级； 3、采用BMB优质五金连接件,结实牢固。 |  |
| 8 | 文件柜 | 1800\*900\*400mm | 组 | 3 | 700 | 2100 | 文件柜材质采用0.8mm优质冷轧钢板，经十道防锈处理、表面酸洗，磷化，静电喷涂工艺加工而成。 |  |