|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
| 1 | 环氧树脂防腐 面层 | 环氧树脂防水 防腐，两布三涂 | m2 | 46 |
| 2 | 沟道盖板 | 冷却池预制混 凝土盖板 | m | 25 |
| 3 | 混凝土地面拆 除 | 拆除原有混凝 土路面，垃圾外 运 | m2 | 56.5 |
| 4 | 挖一般土方 |  | m3 | 11.3 |
| 5 | 平整场地 |  | m2 | 56.5 |
| 6 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等 级:C302.厚度:15cm | m2 | 56.5 |
| 7 | 废除锅炉房冷 却池排污井 | 废除锅炉房冷 却池排污井，接 入排污管道5m | 项 | 1 |
| 8 | 修复锅炉房管 道 | 修复锅炉房原 有通风管，增加 冷却回流管5m | 项 | 1 |
| 9 | 修复检查井、 通风井 |  | 座 | 3 |
| 10 | 修复冷却池水 泥粉层 |  | 项 | 1 |

甘肃省第二人民医院

洗衣房 、锅炉房冷却池维修参数