药学部微波真空干燥机安装施工技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目编号** | **技术要求内容** | **是否必须** |
| 1 | 设备尺寸：1780×1910×2140 mm | 必须 |
| 2 | 设备安装尺寸：2800×3000×3200mm | 必须 |
| 3 | 设备移动要求：设备不得倾斜倒置，叉车平叉 | 必须 |
| 4 | 设备用电要求：380V/三项五线制 | 必须 |
| 5 | 设备用水要求：储罐冷却循环水，需配备上下水 | 必须 |
| 6 | 设备排风要求：安装场地需配备对外排风 | 必须 |
| 7 | 设备重量：2000kg，需由相应载荷的转运设备转运 | 必须 |