# 服务器内存条采购需求

# 一.技术要求

1. 设备具体参数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细参数 | 数量（个） | 限价（元） | 备注 |
| 1 | 服务器内存条 | M393A4K40DB3-CWE | 32GB;SAMSUNG;M393A4K40DB3-CWE;DDR4;2R\*4;3200MHZ;V-01150006-100 | 3 | 3300 |   |

1. 服务器内存条安装在服务器RG-CS1020上，在对服务器拆机过程中，必须由专业人员在确保业务及数据安全的情况下进行内存条更换操作。
2. 服务器在更换内存条过程中设备发生故障，造成的损失由供货商承担，需要对服务器进行业务和数据恢复。

# 二.商务要求

### 实施期限：中标后3日内完成服务器内存条的送货、安装工作。

### 付款方式：合同签订后乙方按本合同约定和甲方要求进行安装调试，设备验收合格后乙方开具全额发票并送交甲方，甲方支付合同价款的100%。

### 质保期：产品（含配套附件、附属设备等）原厂质保一年，质保期自正式验收合格之日起计算，提供相关质保承诺文件，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用。

# 三.售后服务

### 合同服务期限内无偿对提供的产品进行服务，对其出现的故障进行维修。

### 配备专职售后服务工程师，如实提供售后工程师名单、联系方式等证明材料。接到院方报修 2小时内响应，24小时内抵达现场维修。

### 中标方需提供设备操作手册、使用说明书、维修维护等相关中文技术资料。